**Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností**

**provozní budovy pobočky ČNB Hradec Králové**

**V části specifikace „Prováděné činnosti“ - jsou míněny činnosti, které budou prováděny v rámci pravidelné údržby dle specifikace provozního souboru, v pojmu „Činnosti prováděné na výzvu“ – činnosti, které nejsou součástí pravidelné údržby a budou prováděny na základě výzvy objednatele (viz čl. II odst. 6 smlouvy).**

**Údržba a opravy technického vybavení budovy pro tento provozní soubor:**

**PS Výtahy a zdvihací plošiny**

**a) Předpokládaná četnost pravidelné údržby**: dle platné legislativy (blíže viz písm. c)

**b) Specifikace provozního souboru:**

**Typ Název Pohon**

A2N SGNV jídelna řetězový

A2 trezor - levý hydraulický

A2 trezor - pravý hydraulický

DSU 630H 063 TR 8 bytový hydraulický

DSU 1000 H 063 TL 9 nákladní parking hydraulický

A10 panoramatický tubus levý (B) hydraulický

A10 panoramatický tubus pravý (A) hydraulický

ZL systém ZAPRA invalidní plošina-zásobovací box elektro

FE 2000/85/BW-DS hydraulický zvedací stůl-dotace hydraulický

Marco-model M2,5-020125-D2 hydraulický zvedací stůl-dotace hydraulický

**c) Prováděné činnosti - zejména:**

* provádění odborných prohlídek včetně provádění pravidelné údržby dle požadavku výrobce nebo platné legislativy včetně čištění výtahových šachet a mazání zařízení - **3x ročně**
* provádění „Odborných zkoušek výtahů“ - **1x za 3 roky**
* provádění inspekčních prohlídek - **1x za 6 let**
* vedení a pravidelné doplňování knihy odborných prohlídek a knihy údržby a oprav výtahu, dále zaznamenání odborné zkoušky a veškerých podstatných skutečností do knihy výtahu
* údržba 3 ks zdvihacích plošin (dále jen „ZP“) dle technické dokumentace a návodu výrobce, vč. doplňování hydraulického oleje, provádění kontrol **1x ročně** v souladu s § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Provádí se souhrn potřebných úkonů (prohlídka, kontrola a zkouška bez zatížení), kterými osoba odborně způsobilá ověřuje stav mechanické i elektrické části provozované ZP za účelem posouzení celkového stavu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. O výsledku revize musí být provádějící osobou zpracován písemný záznam s rozhodnutím o dalším provozu ZP **– 1x ročně**
* provádění kontrol invalidní plošiny dle doporučení výrobce a ČSN ISO 9386 **(1x za rok)** včetně revize el. zařízení v četnosti stanovené revizním technikem (**min. 1x za 5 let**)
* provádění školení obsluhy zdvihacích plošin (3 ks plošin) a dozorců výtahů (10 ks výtahů vč. plošin) a obsluhy pro vyproštění osob z výtahů

**Činnosti prováděné na výzvu**

* opravy zařízení
* vyprošťování osob