
***Příloha č. 4***

***Návrh lištování vstupních portálu z pohledové venkovní strany***



Minimální tloušťka lišty: 2 mm

Minimální šířka lišty: 30 mm

Barevné provedení shodné s AL profily vstupních portálů

Finální řešení a rozmístění lištování bude odsouhlaseno před realizací