13. Barevné provedení

1. Světle šedá u podnoží stolů a nábytkových rolet – např. odstín RAL9022,
2. Světle zelená u dvířek skříněk, krycích desek a stolových desek - např. dekor Kronospan 8996 BS Ocean Green
3. Světle šedá u korpusů skříní, dvířek skříní, soklů skříní, doměrků skříní – např. dekor Kronospan 0881 BS Aluminium.